**2016年北京金隅砂浆自行监测年度报告**

1. **企业基本情况**

北京金隅砂浆有限公司位于房山区窦店镇亚新路17号，厂区西临107国道，北临六环路，东临商周遗址。北京金隅砂浆有限公司自行监测方式为手动监测方式，手动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为北京新奥环标理化分析测试中心公司。

北京金隅砂浆有限公司设计产能为21万吨，主要生产干混砂浆，每年1、2月份为季节性停产，筛分系统、输送系统、上料系统、配料系统、计量系统、混合系统、包装系统、除尘系统。除尘治理设施为除尘器，排放污染物为一般性粉尘。

1. 监测方案的调整变化情况

2016年监测为3月到12月生产，2017年1月、2月停产检修，季节性停产。

1. 监测情况

2016年，本企业共生产273天，开展环境监测10天。其中，对5个废气监测点开展10次监测，对2个噪声监测点开展4次监测。

1. 监测结果

1．废气污染物排放监测结果

全年共监测废气污染物50项，包括颗粒物。其中，颗粒物共监测10次，年平均监测浓度为1.92mg/m3，监测浓度最大值为2.94mg/m3，最小值为1.25mg/m3，达标率为100%，没有超标情况发生。

2．厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声4次，年平均监测浓度为50.34 dB（A），监测浓度最大值为54 dB（A），最小值为47 dB（A），达标率为100%，没有超标情况出现。

3．周边环境质量影响状况监测结果

北京金隅砂浆有限公司无组织监测一次，南0.167mg/m3，

北线为0.49 mg/m3。厂区无组织共监测1次，结果为合格。

五、污染物排放量情况

1．全年废气污染物排放量是343.78千克千克，上缴排污费51.567元。

2．本公司产品为干混砂浆，生产过程不产生污水。

3．固体废弃物为一般固体废物和危险固体废物、一般固体废物生活垃圾2016年产生

35吨，交给有资质的房山环卫进行处理；危险固体废物与生态岛签订协议。